Процедуры обслуживания бассейна

Обслуживание состоит из 3 основных блоков: (а) долив бассейна, (б) фильтры и химия в пом. 9 и (в) чистка бассейна. Дополнительно производится (г) чистка зоны вокруг бассейна.

# А. Долив – по необходимости, когда уровень опускается до низа заборного окна в торце бассейна

1.1. Осуществляется шлангом, который включается на углу хозблока. Не более часа за раз (иначе уйдёт вся вода из бака и не останется на душ, придётся ждать полчаса, пока опять подкачает).

1.2. Целевой уровень долива – выше середины заборного окна в торце бассейна.

1.3. Для ускорения можно снять разбрызгиватель со шланга (там быстросъёмное крепление, оттянуть круговую накладку в сторону шланга, после чего вытащить разбрызгиватель. Обратно он просто защёлкивается).

# Б. Фильтры и химия. Период - 2 раза в неделю

## 2. Химия

2.1. Проверить уровень химии в 35-литровых канистрах визуально или просто по весу канистры. Если закончилось – заменить канистру на аналогичную. Пробку, через которую походит трубка, взять старую и перекрутить на новую канистру.

## 3. Промыв основного фильтра

3.1. Убедиться, что идёт фильтрация – вода над большим синим баком и под крышкой фильтра над насосом интенсивно бурлит.

3.2. Если нет – вращать верньер в центре круглого автомата в правой части большого щитка (его крышка приподнимается вверх), пока не включится насос. Вода забурлит не сразу – требуется время, пока из системы выгонит воздух, примерно 3-5 минут.

Если через 5 минут нет интенсивного бурления – провести процедуру прочистки Фильтра грубой очистки – она же используется и для убирания лишнего воздуха из системы (п. 4).

3.3. Выключить автомат фильтрации (2-й слева в большом щитке, после большого автомата с жёлтой кнопкой и чёрным выключателем), перевести большой переключатель с положения фильтрации FILTER в положение промывки BACK WASH (надавить на ручку переключателя, чтобы приподнялся носик, провернуть по кругу, отпустить ручку). Включить автомат, ждать около 2 минут, контролируя прозрачность воды в маленьком цилиндре около переключателя.

3.4. Когда стала прозрачной – выключить автомат, перевести переключатель в ополаскивание RINSE, включить автомат, ждать 20 секунд.

3.5. Выключить автомат, перевести в фильтрацию FILTER, включить автомат.

## 4. Прочистка фильтра грубой очистки (используется и для вывода воздуха из системы).

4.1 Если производится после промыва основного фильтра – дать поработать 3-5 минут, пока из системы выйдет лишний воздух.

4.2. Выключить автомат, закрыть оба крана на трубах, выходящих из пола слева от фильтра и автоматов (красные краны, положение должно стать перпендикулярно трубе).

4.3. Открутить кольцо фильтра над насосом (если руками не получается – там есть накидная ручка с кольцом). Снять прозрачную крышку (она притянута вакуумом в системе, потребуется усилие, или дать постепенно подсосать воздух.

4.4. Вытащить фильтр грубой очистки (белая пластиковая корзина), вытряхнуть из него накопившийся мусор и поставить обратно.

4.5. Из ведра (предварительно его наполнить, можно прямо из бассейна) долить воду в фильтр, сколько влезет. Поставить крышку фильтра (аккуратно разместив круговую резиновую прокладку), закрутить кольцо фильтра.

4.6. Открыть оба крана (верхний полостью, нижний на четверть) и включить автомат. Ждать 7-10 минут, пока из системы выгонит весь воздух и вода забурлит в фильтре.

4.7. Если с первого раза система не запустилась в нормальном режиме (вода не бурлит, в бассейне не идёт выброс воды без пузырьков воздуха из всех 4-х форсунок в левом торце) – повторить процедуру данного пункта (естественно, без очистки самого фильтра).

# В. Чистка бассейна – по мере необходимости, ориентировочно 2 раза в неделю

4.1. Убедиться, что вода бурлит из сопел в торце бассейна. Если нет см. п. 2.2.

4.2. Присоединить шланг к пылесосу (любой стороной), отрегулировать длину штанги (ослабить затяжение вращая круг на штанге, вытянуть на нужную длину, и затянуть круг).

4.3. Опустить пылесос в воду, скинуть в воду почти весь шланг – чем меньше в нём будет воздуха, тем лучше.

4.4. Открыть лючок в торце бассейна напротив сопел, вытащить ведро фильтра (его нужно провернуть на 90 градусов), вставить второй конец шланга в отверстие под местом, где было ведро, его туда должно засосать.

4.5. Пылесосить бассейн, сначала подводный бортик по кругу, потом дно. Через некоторое время после начала бурление (и втягивание пылесосом) ухудшится — это проходит воздух, который был в шланге. Просто переждать пару минут, пока опять забурлит.

4.6. По окончании сначала вытащить шланг из точки под местом ведра, поставить ведро (повернув на 90 градусов) и крышку, потом достать шланг и пылесос со штангой.

# Г. Чистка плитки вокруг бассейна – по необходимости при загрязнении

6.1. Помыв плитки вокруг бассейна – тем же шлангом, по необходимости, смывая грязь на газон (лучше с надетым разбрызгивателем).