# Самостоятельное АВР по воде

## Самостоятельное приостановка ситуации течи.

Если что-то начало течь и Вы не можете это остановить, нужно сделать 2 вещи: перекрыть вход воды на участок (кран находится в колодце, находящимся на стоянке у ворот. В колодце может быть вода - это нормально, это не протечка, а грунтовые воды) и выключить насос, поднимающий давление (находится в пом. 9а, от входа на левой торцевой стене - нужно просто выключить оба крана, подходящих к насосу). Возможно, для сброса давления, будет не лишним включить краны на кухне и/или у раковины в одном из номеров. После этого эскалируем ситуацию на нас и ждём ремонтников.

## Самостоятельное возобновление подачи воды.

Если, наоборот, вода не идёт или напор очень слабый, то, возможны два варианта - или закончилась вода в накопительной ёмкости, или выключился насос повышения давления. В первом случае нужно просто подождать полчаса, пока ёмкость заполнится до минимального уровня и после этого включить насос. Во втором - просто включить насос. Проверить уровень воды можно в колодце у внешнего угла хозблока - если он почти у дна, но вода поступает в колодец, то просто ждём полчаса. Если вода не поступает - другого варианта, кроме экскалации проблемы у нас нет. Для второго случая (выключившегося насоса) необходимо зайти в помещение 9а и включить насос кнопкой, находящейся на нём. Сам насос находится на левой торцевой стене от входа.